<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-8" x2="100" y2="-8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="-8" x2="100" y2="89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="89" x2="0" y2="89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="89" x2="0" y2="-8" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fu">
<packages>
<package name="DB40S">
<description>&lt;h3&gt;SMD-Brückengleichrichter e = 5,1 mm&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;Source: http://www.diotec.com/pdf/b40s.pdf</description>
</package>
<package name="E01-5">
<description>&lt;h3&gt;Elko&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="MINIMELF">
<description>&lt;h3&gt;Mini-Melf-Diode&lt;/h3&gt;
= SOD80, Ø 1,5 mm x L 3,5 mm</description>
</package>
<package name="1206">
<description>&lt;h3&gt;Chipgehäuse 1206 Reflow&lt;/h3&gt;
Metric Code Size 3216</description>
</package>
<package name="0603">
<description>&lt;h3&gt;0603-SMD-Gehäuse&lt;/h3&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;h3&gt;SOT-23&lt;/h3&gt;
e=1,9mm</description>
</package>
<package name="R02">
<description>&lt;h3&gt;Widerstand oder Diode, stehend&lt;/h3&gt;
Typ 0204, e =5,08 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fuse">
<packages>
<package name="SHK20L">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; 5 x 20 mm, SH contact, SHH1 Schukat / E1073 Buerklin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="78LXX">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="optocoupler">
<packages>
<package name="DIL04">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="trafo">
<description>&lt;b&gt;Transformers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;trafo-b.lbr: transformers from BLOCK
&lt;li&gt;trafo-e.lbr: transformers from ERA
&lt;li&gt;trafo-r.lbr: ring cores
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="EE20-1">
<description>&lt;b&gt;TRANSFORMER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 primary winding, 1 secondary winding</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Ofen">
<packages>
<package name="C075-052X106">
<description>&lt;h3&gt;Kondensator e = 7,5 mm&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Größe 5,2 × 10,6 mm²</description>
</package>
<package name="DIL06">
<description>&lt;h3&gt;Hier: Optokoppler-Gehäuse&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Das ist schlappe 9 mm lang!!
Egal ob MB104 oder CNY17 oder MOC3083.</description>
</package>
<package name="OKS04">
<description>&lt;h3&gt;Optokoppler-Gehäuse&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Das ist nur 4,6 mm "lang", kann also eng angeordnet werden.
Für LTV817S.</description>
</package>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="AKL230-04">
<description>&lt;h3&gt;RIA-Schraubklemme mit Stecker&lt;/h3&gt;
liegend, e=5,08</description>
</package>
<package name="AKL230-03">
<description>&lt;h3&gt;RIA-Schraubklemme mit Stecker&lt;/h3&gt;
liegend, e=5,08</description>
</package>
<package name="AKL230-02">
<description>&lt;h3&gt;RIA-Schraubklemme mit Stecker&lt;/h3&gt;
liegend, e=5,08</description>
</package>
<package name="AKL230-05">
<description>&lt;h3&gt;RIA-Schraubklemme mit Stecker&lt;/h3&gt;
liegend, e=5,08</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="varistor">
<packages>
<package name="P594">
<description>&lt;b&gt;VARISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ml">
<description>&lt;b&gt;Harting  Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ML6L">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="B1" library="fu" package="DB40S" value="1PM1"/>
<element name="C1" library="fu" package="E01-5" value="100µ"/>
<element name="C5" library="fu" package="0603" value="22p"/>
<element name="C3" library="fu" package="0603" value="100n"/>
<element name="C2" library="fu" package="E01-5" value="10µ"/>
<element name="C7" library="fu" package="E01-5" value="100µ"/>
<element name="C8" library="fu" package="E01-5" value="10µ"/>
<element name="C6" library="fu" package="0603" value="22p"/>
<element name="C4" library="fu" package="0603" value="100n"/>
<element name="D3" library="fu" package="1206" value="8,2V"/>
<element name="D4" library="fu" package="MINIMELF" value="1N4148"/>
<element name="F" library="fuse" package="SHK20L" value="T100mA"/>
<element name="IC1" library="atmel" package="DIL28-3" value="AT90S4433"/>
<element name="IC2" library="v-reg" package="78LXX" value="LP2950-50"/>
<element name="OK1" library="optocoupler" package="DIL04" value="PC817"/>
<element name="OK2" library="optocoupler" package="DIL04" value="PC817"/>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49/S" value="4MHz">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1667008"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="R1" library="fu" package="0603" value="1k"/>
<element name="R2" library="fu" package="0603" value="1k"/>
<element name="R3" library="fu" package="0603" value="1k"/>
<element name="R4" library="fu" package="0603" value="1k"/>
<element name="R5" library="fu" package="0603" value="1k"/>
<element name="R7" library="fu" package="0603" value="100"/>
<element name="R8" library="fu" package="0603" value="100k"/>
<element name="R29" library="fu" package="0603" value="22k"/>
<element name="R6" library="fu" package="0603" value="2k2"/>
<element name="T1" library="fu" package="SOT23" value="SC237"/>
<element name="TR1" library="trafo" package="EE20-1" value="6V~"/>
<element name="0:B" library="fu" package="DB40S" value="1PM1"/>
<element name="0:C0" library="Ofen" package="C075-052X106" value="X33n"/>
<element name="0:C1" library="Ofen" package="C075-052X106" value="X33n"/>
<element name="0:F" library="fuse" package="SHK20L" value="T1A"/>
<element name="0:IC0" library="Ofen" package="DIL06" value="MOC3083"/>
<element name="0:IC2" library="Ofen" package="OKS04" value="PC817"/>
<element name="0:IC1" library="Ofen" package="DIL06" value="MOC3083"/>
<element name="0:R6" library="fu" package="R02" value="47"/>
<element name="0:R7" library="fu" package="0603" value="470"/>
<element name="0:R4" library="fu" package="0603" value="560"/>
<element name="0:R5" library="fu" package="0603" value="560"/>
<element name="0:R2" library="fu" package="R02" value="220"/>
<element name="0:R0" library="fu" package="R02" value="47"/>
<element name="0:R1" library="fu" package="R02" value="47"/>
<element name="0:R3" library="fu" package="R02" value="220"/>
<element name="0:T0" library="Ofen" package="TO220V" value="BT137/800"/>
<element name="0:T1" library="Ofen" package="TO220V" value="BT137/800"/>
<element name="1:B" library="fu" package="DB40S" value="1PM1"/>
<element name="1:C0" library="Ofen" package="C075-052X106" value="X33n"/>
<element name="1:C1" library="Ofen" package="C075-052X106" value="X33n"/>
<element name="1:F" library="fuse" package="SHK20L" value="T1A"/>
<element name="1:IC0" library="Ofen" package="DIL06" value="MOC3083"/>
<element name="1:IC2" library="Ofen" package="OKS04" value="PC817"/>
<element name="1:IC1" library="Ofen" package="DIL06" value="MOC3083"/>
<element name="1:R6" library="fu" package="R02" value="47"/>
<element name="1:R7" library="fu" package="0603" value="470"/>
<element name="1:R4" library="fu" package="0603" value="560"/>
<element name="1:R5" library="fu" package="0603" value="560"/>
<element name="1:R2" library="fu" package="R02" value="220"/>
<element name="1:R0" library="fu" package="R02" value="47"/>
<element name="1:R1" library="fu" package="R02" value="47"/>
<element name="1:R3" library="fu" package="R02" value="220"/>
<element name="1:T0" library="Ofen" package="TO220V" value="BT137/800"/>
<element name="1:T1" library="Ofen" package="TO220V" value="BT137/800"/>
<element name="2:B" library="fu" package="DB40S" value="1PM1"/>
<element name="2:C0" library="Ofen" package="C075-052X106" value="X33n"/>
<element name="2:C1" library="Ofen" package="C075-052X106" value="X33n"/>
<element name="2:F" library="fuse" package="SHK20L" value="T1A"/>
<element name="2:IC0" library="Ofen" package="DIL06" value="MOC3083"/>
<element name="2:IC2" library="Ofen" package="OKS04" value="PC817"/>
<element name="2:IC1" library="Ofen" package="DIL06" value="MOC3083"/>
<element name="2:R6" library="fu" package="R02" value="47"/>
<element name="2:R7" library="fu" package="0603" value="470"/>
<element name="2:R4" library="fu" package="0603" value="560"/>
<element name="2:R5" library="fu" package="0603" value="560"/>
<element name="2:R2" library="fu" package="R02" value="220"/>
<element name="2:R0" library="fu" package="R02" value="47"/>
<element name="2:R1" library="fu" package="R02" value="47"/>
<element name="2:R3" library="fu" package="R02" value="220"/>
<element name="2:T0" library="Ofen" package="TO220V" value="BT137/800"/>
<element name="2:T1" library="Ofen" package="TO220V" value="BT137/800"/>
<element name="3:B" library="fu" package="DB40S" value="1PM1"/>
<element name="3:C0" library="Ofen" package="C075-052X106" value="X33n"/>
<element name="3:C1" library="Ofen" package="C075-052X106" value="X33n"/>
<element name="3:F" library="fuse" package="SHK20L" value="T1A"/>
<element name="3:IC0" library="Ofen" package="DIL06" value="MOC3083"/>
<element name="3:IC2" library="Ofen" package="OKS04" value="PC817"/>
<element name="3:IC1" library="Ofen" package="DIL06" value="MOC3083"/>
<element name="3:R6" library="fu" package="R02" value="47"/>
<element name="3:R7" library="fu" package="0603" value="470"/>
<element name="3:R4" library="fu" package="0603" value="560"/>
<element name="3:R5" library="fu" package="0603" value="560"/>
<element name="3:R2" library="fu" package="R02" value="220"/>
<element name="3:R0" library="fu" package="R02" value="47"/>
<element name="3:R1" library="fu" package="R02" value="47"/>
<element name="3:R3" library="fu" package="R02" value="220"/>
<element name="3:T0" library="Ofen" package="TO220V" value="BT137/800"/>
<element name="3:T1" library="Ofen" package="TO220V" value="BT137/800"/>
<element name="X2" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="ISP" library="con-ml" package="ML6L" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="0:V0" library="varistor" package="P594" value="320V~"/>
<element name="1:V0" library="varistor" package="P594" value="320V~"/>
<element name="2:V0" library="varistor" package="P594" value="320V~"/>
<element name="3:V0" library="varistor" package="P594" value="320V~"/>
<element name="0:V1" library="varistor" package="P594" value="320V~"/>
<element name="1:V1" library="varistor" package="P594" value="320V~"/>
<element name="2:V1" library="varistor" package="P594" value="320V~"/>
<element name="3:V1" library="varistor" package="P594" value="320V~"/>
<element name="0:X" library="Ofen" package="AKL230-04" value=""/>
<element name="1:X" library="Ofen" package="AKL230-04" value=""/>
<element name="2:X" library="Ofen" package="AKL230-04" value=""/>
<element name="3:X" library="Ofen" package="AKL230-04" value=""/>
<element name="X1" library="Ofen" package="AKL230-03" value=""/>
<element name="X4" library="Ofen" package="AKL230-02" value=""/>
<element name="X3" library="Ofen" package="AKL230-05" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="G0">
<contactref element="0:R4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="0:IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="2:IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="ISP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G2">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="1:R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G4">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="2:R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G6">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="3:R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G7">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="3:R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G5">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="2:R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G3">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="1:R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G1">
<contactref element="0:R5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="1:IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="ISP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="3:IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="ISP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="ISP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="L">
<contactref element="F" pad="2A"/>
<contactref element="0:F" pad="1A"/>
<contactref element="1:F" pad="1A"/>
<contactref element="2:F" pad="1A"/>
<contactref element="3:F" pad="1A"/>
<contactref element="0:F" pad="1B"/>
<contactref element="1:F" pad="1B"/>
<contactref element="2:F" pad="1B"/>
<contactref element="3:F" pad="1B"/>
<contactref element="F" pad="2B"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="OK1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="OK2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="OK2" pad="3"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="OK2" pad="4"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="OK1" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="K"/>
</signal>
<signal name="T0">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="T1">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="T2">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="T3">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="K+">
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="K-">
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="OK1" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="5P">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="OUT"/>
<contactref element="ISP" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="OK1" pad="3"/>
<contactref element="OK2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="GND"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="B1" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="0:IC1" pad="2"/>
<contactref element="1:IC1" pad="2"/>
<contactref element="2:IC1" pad="2"/>
<contactref element="3:IC1" pad="2"/>
<contactref element="0:IC0" pad="2"/>
<contactref element="1:IC0" pad="2"/>
<contactref element="2:IC0" pad="2"/>
<contactref element="3:IC0" pad="2"/>
<contactref element="0:IC2" pad="3"/>
<contactref element="1:IC2" pad="3"/>
<contactref element="2:IC2" pad="3"/>
<contactref element="3:IC2" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="ISP" pad="6"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N">
<contactref element="TR1" pad="1"/>
<contactref element="0:X" pad="4"/>
<contactref element="1:X" pad="4"/>
<contactref element="2:X" pad="4"/>
<contactref element="3:X" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PE">
<contactref element="0:X" pad="1"/>
<contactref element="1:X" pad="1"/>
<contactref element="2:X" pad="1"/>
<contactref element="3:X" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="B1" pad="3"/>
<contactref element="TR1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="B1" pad="4"/>
<contactref element="TR1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="IN"/>
<contactref element="B1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="0:N$35">
<contactref element="0:IC0" pad="6"/>
<contactref element="0:R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1:N$35">
<contactref element="1:IC0" pad="6"/>
<contactref element="1:R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="2:N$35">
<contactref element="2:IC0" pad="6"/>
<contactref element="2:R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3:N$35">
<contactref element="3:IC0" pad="6"/>
<contactref element="3:R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="0:N$36">
<contactref element="0:R2" pad="2"/>
<contactref element="0:R0" pad="1"/>
<contactref element="0:C0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1:N$36">
<contactref element="1:R2" pad="2"/>
<contactref element="1:R0" pad="1"/>
<contactref element="1:C0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="2:N$36">
<contactref element="2:R2" pad="2"/>
<contactref element="2:R0" pad="1"/>
<contactref element="2:C0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3:N$36">
<contactref element="3:R2" pad="2"/>
<contactref element="3:R0" pad="1"/>
<contactref element="3:C0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="0:N$40">
<contactref element="0:IC0" pad="4"/>
<contactref element="0:T0" pad="3"/>
</signal>
<signal name="1:N$40">
<contactref element="1:IC0" pad="4"/>
<contactref element="1:T0" pad="3"/>
</signal>
<signal name="2:N$40">
<contactref element="2:IC0" pad="4"/>
<contactref element="2:T0" pad="3"/>
</signal>
<signal name="3:N$40">
<contactref element="3:IC0" pad="4"/>
<contactref element="3:T0" pad="3"/>
</signal>
<signal name="0:N$37">
<contactref element="0:T0" pad="1"/>
<contactref element="0:C0" pad="2"/>
<contactref element="0:V0" pad="1"/>
<contactref element="0:X" pad="3"/>
</signal>
<signal name="1:N$37">
<contactref element="1:T0" pad="1"/>
<contactref element="1:C0" pad="2"/>
<contactref element="1:V0" pad="1"/>
<contactref element="1:X" pad="3"/>
</signal>
<signal name="2:N$37">
<contactref element="2:T0" pad="1"/>
<contactref element="2:C0" pad="2"/>
<contactref element="2:V0" pad="1"/>
<contactref element="2:X" pad="3"/>
</signal>
<signal name="3:N$37">
<contactref element="3:T0" pad="1"/>
<contactref element="3:C0" pad="2"/>
<contactref element="3:V0" pad="1"/>
<contactref element="3:X" pad="3"/>
</signal>
<signal name="0:N$14">
<contactref element="0:R1" pad="1"/>
<contactref element="0:C1" pad="1"/>
<contactref element="0:R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="1:N$14">
<contactref element="1:R1" pad="1"/>
<contactref element="1:C1" pad="1"/>
<contactref element="1:R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="2:N$14">
<contactref element="2:R1" pad="1"/>
<contactref element="2:C1" pad="1"/>
<contactref element="2:R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3:N$14">
<contactref element="3:R1" pad="1"/>
<contactref element="3:C1" pad="1"/>
<contactref element="3:R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="0:N$46">
<contactref element="0:R1" pad="2"/>
<contactref element="0:T0" pad="2"/>
<contactref element="0:R0" pad="2"/>
<contactref element="0:T1" pad="2"/>
<contactref element="0:R6" pad="1"/>
<contactref element="0:B" pad="4"/>
<contactref element="0:IC2" pad="2"/>
<contactref element="0:V0" pad="2"/>
<contactref element="0:V1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="1:N$46">
<contactref element="1:R1" pad="2"/>
<contactref element="1:T0" pad="2"/>
<contactref element="1:R0" pad="2"/>
<contactref element="1:T1" pad="2"/>
<contactref element="1:R6" pad="1"/>
<contactref element="1:B" pad="4"/>
<contactref element="1:IC2" pad="2"/>
<contactref element="1:V0" pad="2"/>
<contactref element="1:V1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="2:N$46">
<contactref element="2:R1" pad="2"/>
<contactref element="2:T0" pad="2"/>
<contactref element="2:R0" pad="2"/>
<contactref element="2:T1" pad="2"/>
<contactref element="2:R6" pad="1"/>
<contactref element="2:B" pad="4"/>
<contactref element="2:IC2" pad="2"/>
<contactref element="2:V0" pad="2"/>
<contactref element="2:V1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3:N$46">
<contactref element="3:R1" pad="2"/>
<contactref element="3:T0" pad="2"/>
<contactref element="3:R0" pad="2"/>
<contactref element="3:T1" pad="2"/>
<contactref element="3:R6" pad="1"/>
<contactref element="3:B" pad="4"/>
<contactref element="3:IC2" pad="2"/>
<contactref element="3:V0" pad="2"/>
<contactref element="3:V1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="0:N$47">
<contactref element="0:IC1" pad="6"/>
<contactref element="0:R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1:N$47">
<contactref element="1:IC1" pad="6"/>
<contactref element="1:R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="2:N$47">
<contactref element="2:IC1" pad="6"/>
<contactref element="2:R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3:N$47">
<contactref element="3:IC1" pad="6"/>
<contactref element="3:R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="0:N$48">
<contactref element="0:IC1" pad="4"/>
<contactref element="0:T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="1:N$48">
<contactref element="1:IC1" pad="4"/>
<contactref element="1:T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="2:N$48">
<contactref element="2:IC1" pad="4"/>
<contactref element="2:T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="3:N$48">
<contactref element="3:IC1" pad="4"/>
<contactref element="3:T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="0:N$49">
<contactref element="0:T1" pad="1"/>
<contactref element="0:C1" pad="2"/>
<contactref element="0:V1" pad="1"/>
<contactref element="0:X" pad="2"/>
</signal>
<signal name="1:N$49">
<contactref element="1:T1" pad="1"/>
<contactref element="1:C1" pad="2"/>
<contactref element="1:V1" pad="1"/>
<contactref element="1:X" pad="2"/>
</signal>
<signal name="2:N$49">
<contactref element="2:T1" pad="1"/>
<contactref element="2:C1" pad="2"/>
<contactref element="2:V1" pad="1"/>
<contactref element="2:X" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3:N$49">
<contactref element="3:T1" pad="1"/>
<contactref element="3:C1" pad="2"/>
<contactref element="3:V1" pad="1"/>
<contactref element="3:X" pad="2"/>
</signal>
<signal name="0:N$0">
<contactref element="0:IC0" pad="1"/>
<contactref element="0:R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="1:N$0">
<contactref element="1:IC0" pad="1"/>
<contactref element="1:R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="2:N$0">
<contactref element="2:IC0" pad="1"/>
<contactref element="2:R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3:N$0">
<contactref element="3:IC0" pad="1"/>
<contactref element="3:R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="0:N$2">
<contactref element="0:F" pad="2A"/>
<contactref element="0:R6" pad="2"/>
<contactref element="0:B" pad="3"/>
<contactref element="0:R7" pad="2"/>
<contactref element="0:F" pad="2B"/>
</signal>
<signal name="1:N$2">
<contactref element="1:F" pad="2A"/>
<contactref element="1:R6" pad="2"/>
<contactref element="1:B" pad="3"/>
<contactref element="1:R7" pad="2"/>
<contactref element="1:F" pad="2B"/>
</signal>
<signal name="2:N$2">
<contactref element="2:F" pad="2A"/>
<contactref element="2:R6" pad="2"/>
<contactref element="2:B" pad="3"/>
<contactref element="2:R7" pad="2"/>
<contactref element="2:F" pad="2B"/>
</signal>
<signal name="3:N$2">
<contactref element="3:F" pad="2A"/>
<contactref element="3:R6" pad="2"/>
<contactref element="3:B" pad="3"/>
<contactref element="3:R7" pad="2"/>
<contactref element="3:F" pad="2B"/>
</signal>
<signal name="0:N$3">
<contactref element="0:IC2" pad="1"/>
<contactref element="0:R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1:N$3">
<contactref element="1:IC2" pad="1"/>
<contactref element="1:R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="2:N$3">
<contactref element="2:IC2" pad="1"/>
<contactref element="2:R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3:N$3">
<contactref element="3:IC2" pad="1"/>
<contactref element="3:R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="0:N$1">
<contactref element="0:IC1" pad="1"/>
<contactref element="0:R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="1:N$1">
<contactref element="1:IC1" pad="1"/>
<contactref element="1:R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="2:N$1">
<contactref element="2:IC1" pad="1"/>
<contactref element="2:R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3:N$1">
<contactref element="3:IC1" pad="1"/>
<contactref element="3:R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="F" pad="1A"/>
<contactref element="TR1" pad="4"/>
<contactref element="F" pad="1B"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="0:N$5">
<contactref element="0:B" pad="2"/>
<contactref element="0:B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1:N$5">
<contactref element="1:B" pad="2"/>
<contactref element="1:B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="2:N$5">
<contactref element="2:B" pad="2"/>
<contactref element="2:B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3:N$5">
<contactref element="3:B" pad="2"/>
<contactref element="3:B" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
