<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;h3&gt;Bauelemente für Stromversorgung&lt;/h3&gt;
&lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Gehäuse
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="GEHKSW65">
<description>&lt;h3&gt;Plastgehäuse&lt;/h3&gt;
65 mm hoch&lt;p&gt;
KEMO, Reichelt&lt;p&gt;
Bodenabstand: 5 mm&lt;p&gt;
Innenhöhe von 1,5 mm dicker Platine: 54,5 mm&lt;p&gt;
Deckel hat die gleichen Befestigungsnippel noch mal,
die 5 mm Höhe rauben.</description>
</package>
</packages>
<symbols>
</symbols>
<devicesets>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
